ＣＧＢ用　１枚絵ＣＧチェックプログラム


使用方法

１、　ＣＡＤで制作した絵をＣＧＸ、ＳＣＲ、ＣＯＬ形式で保存する。
２、　ｓｒｄ４３のd:\cgboy\bgcheck\　にコピーする。
３、　ファイル名をbg.cgx,　bg.scr　bg.col　に変える。
４、　xyz.bat　を実行し、アセンブルする。
５、　デバッカーで　X.isx　を読み込み、実行する。

以上の手順で、描いた絵が表示されるはずです。

注意！

キャラクターをＣＧＸファイルに保存するとき、保存する場所は、
前半を＄１０００〜＄１７ＦＦ、
後半を＄０８００〜＄０７ＦＦに置いてください。それ以外の部分は無視されます。
ＣＧＢのＶＲＡＭの＄８０００から１対１対応します。
