・内容
SphereCam.uniytpackage
LICENSE.txt
マニュアル.txt


・使い方

SphereCam、HemishpereCam、どちらかのプレハブを任意の場所に設置する

SphereCam
全天球撮影が可能、カメラが回転しない設定になっている
俯瞰撮影に向いている
投影方式をEquirectangularにしたい場合SettingSphereCamのLittlePranetのチェックを外す

HemishpereCam
約180度の画角に設定されている
手持ちでの撮影に向いている


・解像度設定

Material内のCam1-6のレンダーテクスチャのサイズを変更してください
HemisphereCamの中央部分の解像度だけ上げたい場合Cam6のサイズを変更してください


・注意

StreamCameraを使用する場合VRCを全画面モードで起動してください。
また、初期設定では16:9の比率のディスプレイ用の設定になっています、
異なる比率を使用する場合はSettingマテリアル内のScreenHightとWidthを変更してください。


・設定変更方法

SettingShpereCam、SettingHemishpereCamの設定したい方のTestModeにチェックを入れる
ディスプレイが可視化されるので、それが画面全体に写るようにする
この時表示される画像の縦横比はウィンドウサイズに影響されるが、実際に撮影される画像には関係ない
この状態で各設定値を変更する
設定が完了したらTestModeのチェックを外す


・Shaderパラメーター

Tex1-6
六面を撮影するカメラそれぞれのレンダーテクスチャ

Distinguisher
自分と他人を判別するためのレンダーテクスチャ

LittlePranet
投影方式をEquirectangular(正距円筒図法)からLittlePranet(ステレオ投影)に変更する

PranetSize
投影方式がLittlePranetの時の画角

DisplayMagnification
VRChat内のカメラを上書きするディスプレイの大きさ

ScreenHight
ScreenWidth
表示ディスプレイの比率

TestMode
どのように撮影されているかを確認するモード
キューブ状のディスプレイが可視化されます


・連絡先
https://twitter.com/lept_on